Пельмень Третий– робот, выполненный на основе высокотехнологичного

микроконтроллера Arduino.

Он использует мощные высокоэффективные электромоторы для достижения небывалых

скоростей на игровом поле. Что уж говорить... эти крошки дадут жару даже самым

отпетым гонщикам. Ударный механизм снесёт крышу всем, кто осмелится сразиться с

этим десятым чудом света. Управление сим чудным аппаратом осуществляется через

беспроводной канал связи Bluetooth

или посредством радио пульта. Шариковая опора применяется для стабилизации при

движении. В соответствии с регламентом футболист обладает

обтекаемой формой и способен выполнить удар внутри измерительной

конструкции.