Проект «ЭкоОстановка»
Включает в себя 
1.	Экоостановку, которая при попадании в контейнер мусора, автоматически позволяет посадку на общественный транспорт. В конструкции использован мотор, датчик расстояния.
2.	Экомобиль.
При конструировании ЭКОмобиля нашей целью было: 
1.   При движении мобиля своевременно обнаруживать и собирать разбросанные бутылки, пакеты и т.д. 
Для этих целей мы установили датчик расстояния;

2. ЭКОмобиль должен поднимать, перетаскивать и складировать в кузов транспортировки. Для этого мы создали подъемный кран с цепкими клещами и большой кузов.

3. Установить гидравлический пресс для прессования различных твердых пластиковых бутылок.

Конструирование
При конструировании крана использовали:
2 мотора. Первый мотор отвечает за подъемный механизм, второй мотор за поворотный механизм. 
Подъемный механизм состоит из зубчатой передачи
Поворотный механизм состоит из червячной передачи

При конструировании механизма движения мы использовали мотор, зубчатую передачу и 6 колес.

4. При конструировании пресса способного прессовать различные твердые пластиковые материалы мы использовали мотор, зубчатое колесо и зубчатую рейки.

Собранный мусор отправляется на переработку на завод.